WUPXXV/3/3321/12/2014 Poznań, dnia 7.11.2014 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
na** **dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający zaakceptuje równoważne drukarki światowego producenta, o parametrach jak poniżej, oferujące znacznie niższy pobór prądu i niższe koszty wydruków niż inne urządzenia w tej klasie?

|  |  |
| --- | --- |
| 1.       | Technologia druku – laserowa |
| 2.       | Automatyczny druk dwustronny |
| 3.       | Czas wydruku pierwszej strony w czerni [s] – **max 9****Szybkość drukowania – 40 str./min** |
| 4.       | Jakość druku w czerni – do 1200x1200 dpi |
| 5.       | Standardowa pojemność pamięci [MB] – **256** |
| 6.       | Szybkość procesora – **500 MHz** |
| 7.       | Waga drukarki [kg] max. **14** |
| 8.       | Głośność: Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: **LwAd 7 B (A)** Ciśnienie dźwięku: **LpAm 52,5 dB (A)** |
| 9.       | Pojemność podajnika 1 [arkusze] – 100 |
| 10.    | Pojemność podajnika  2 [arkusze] – 500 |
| 11.    | Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 |
| 12.    | Panel sterowania: **5-wierszowy wyświetlacz LCD**, 3 diody LED (Gotowość, Dane, Uwaga), Przyciski (11 przycisków alfanumerycznych, Informacja, Powrót, Stop/Anuluj, OK, Przełączanie w górę/ w dół) |
| 13.    | Maksymalne zużycie: **max. 585 W** (aktywność), **max. 12,5 W** (oczekiwanie), **max. 2 W** (tryb Powersave), **max. 0,5 W** (urządzenie wyłączone) |
| 14.    | Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server |
| 15.    | Obsługiwane gramatury nośników: Podajnik 1: max 220 g/m²Podajnik 2,3: max 120 g/m²” |
| 16.    | Łączność: USB 2.0 – Hi SpeedWbudowany serwer druku 10/100/1000 Base-TXPort USB do druku dokumentów bezpośrednio z pamięci USB |
| 17.    | Języki opisu strony/emulacje: PCL 5, PCL 6, Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF |
| 18.    | Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: EN 60950-1+A11; licencja GS; dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC ze znakiem CE; Certyfikat ENERGY STAR® |
| 19.    | Kabel USB |
| 20.    | Materiały eksploatacyjne:**Bęben ceramiczny rozdzielny z tonerem - dostarczane jako osobne moduły. Taka rozdzielność z jednoczesną bardzo dużą trwałością bębna oraz niską ceną oryginalnych tonerów powoduje iż koszt wydruków jest znacznie niższy niż innych drukarek tego typu.** |
| 21.    | CD (zawiera oprogramowanie i podręcznik użytkownika) |
| 22.    | Kabel zasilania |
| 23.    | Gwarancja **producenta** –  24 miesiące **(36 miesięcy gwarancji producenta – lub 300 tys. wydrukowanych stron - na bęben oraz moduł developera)** |

 **Odpowiedź na pyt. 1:**

Zamawiający informuje, iż podana drukarka nie spełnia minimalnych wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Barbara Wyrzykiewicz

 p.o. Kierownika
 Wydziału ds. Zamówień Publicznych

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu