Nr sprawy: WUPIII/2/0724/88/2021 Poznań, dnia 7 października 2021 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: „Remont schodów i rampy budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddziału Zamiejscowego w Koninie”

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. przedmiotowego zamówienia, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1a:**

„W związku z analizą dokumentacji i planowanym przystąpieniem do złożenia oferty na remont schodów i rampy WUP w Koninie proszę o wyjaśnienie/uzupełnienie poniższych informacji:

- określenie okresu gwarancji

**Odpowiedź 1a:**

Zamawiający wymaga 36-cio miesięcznego okresu gwarancji.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie Rdz. XVI ust. 4 Zapytania ofertowego,
w związku z doprecyzowaniem zapisu dot. okresu gwarancji, Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu zmienia treść zapytania ofertowego w Załączniku nr 4. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, poprzez dodanie w §1 ustępu 6 o brzmieniu: „*Wykonawca na wykonane prace udziela 36-cio miesięcznego okresu gwarancji, licznego od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru*”. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

**Pytanie 1b:**

- czy na czas prac schody i rampa zostaną całościowo wyłączone z użytku ?

**Odpowiedź 1b:**

Zamawiający wymaga umożliwienia częściowego dostępu do budynku podczas prowadzonych prac, realizowanego poprzez schody lub rampę.

**Pytanie 1c:**

- sposób zabezpieczenia strefy prac, np. ogrodzenie pełne lub ażurowe, zakres wygrodzenia

**Odpowiedź 1c:**

W ciągu dnia dopuszczone zabezpieczenie taśmą, natomiast po zakończeniu prac stałe (trwałe) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone są prace przed nieupoważnionym wstępem osób niepowołanych, np. ogrodzenie ażurowe.

**Pytanie 1d:**

- czy dopuszczalne jest prowadzenie prac po godzinie 16 i w weekendy ?

**Odpowiedź 1d:**

Dopuszczalne jest prowadzenie prac po godzinie 16 i w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

**Pytanie 1e:**

- czy dopuszczalne jest wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej szlif 304 ? w zapytaniu jest zapis: stal polerowana oraz stal ocynkowana proszkowo – dwa materiały do wyboru ?”

**Odpowiedź 1e:**

Dopuszczone wykonanie balustrad w dwóch technologiach: balustrada ze stali ocynkowanej malowana proszkowo lub balustrada ze stali nierdzewnej szlif 304.

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część OPZ.**

Ryszard Zaczyński

Wicedyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu